Печатное средство массовой информации 
Агибаловского сельского поселения
Холм-Жирковского района 
Смоленской области
«АГИБАЛОВСКИЙ  ВЕСТНИК»
                                                                  от 30 июня 2021 года  №8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АГИБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 04 июня 2021  № 9                                                                                                                                                                              
Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Агибаловского сельского поселения  Холм-Жирковского района Смоленской области 	
	В соответствии со статьями 8, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
   	решил:
  1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.
       2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 22.12.2017 г. № 37 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».
        3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 19.12.2017 г. № 33 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Стешинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».
         4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пигулинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 21.12.2017 г. № 30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Пигулинского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».
         5. Настоящее решение вступает в силу после дня его подписания.      
Глава муниципального образования
Агибаловского сельского поселения
Холм-Жирковского района 
Смоленской области                                                 С.И.Крылов
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов 
Агибаловского сельского поселения
Холм-Жирковского района
Смоленской области
от 04.06.2021г № 9

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Агибаловского сельского поселения
Холм-Жирковского района 
Смоленской области

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области разработаны в соответствии с гл. 3.1 Градостроительного кодекса РФ для территории Агибаловского сельского поселения. 
Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, относящимися к областям, определённых Федеральным законом от 05.05.2014 N 131-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации".
Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования. В частности, настоящие нормативы обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения Агибаловского сельского поселения. 
Нормативы градостроительного проектирования разработаны с учетом перспективы развития муниципального образования Агибаловского сельского поселения. 
Настоящие нормативы содержат: 
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Агибаловского сельского поселения);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов. 
По вопросам, не рассматриваемым нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Смоленской области. При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены или подготовка которых начала до вступления в силу настоящих нормативов.
Основные термины и определения, используемые в настоящих нормативах, приведены в приложении 1 нормативов.
Перечень законодательных и нормативных документов Российской Федерации, нормативных правовых актов Смоленской области, используемых при разработке нормативов, приведен в приложении 2 нормативов.
При определении перспектив развития и планировки Агибаловского сельского поселения необходимо учитывать:
-	численность населения на расчетный срок;
-	историко-культурное значение поселения;
-	прогноз социально-экономического развития территории; 
-	санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.
Основная часть
Общие расчетные показатели планировочной организации территории.
Территория Агибаловского сельского поселения расположена в центральной части  Холм-Жирковского района. Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 28 декабря 2004 года № 137-з "О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Холм – Жирковский район" Смоленской области, об  установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом".  Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:
1) деревня Агибалово;                 6) деревня Ново-Ивановское;
2) деревня Бизюково;                   7) деревня Петренино; 
3) деревня Ерютино;                    8) деревня Родионово;                         
4) деревня Иванково                     9) деревня Сергейково;
5) деревня Мосолово;                  10) деревня Телябукино.
11) деревня Стешино                   29) деревня Холм-Суминский
12) деревня Борялово                   30) деревня Шевнино
13) деревня Городня                    31) деревня Борисово
14) деревня Гридино                    32) деревня Васино
15) деревня Задейка                      33) деревня Гаврилково
16) деревня Княжино	34) деревня Крюково
17) деревня Лука	35) деревня Маскино
18) деревня Медведково	36) деревня Малое Азарово
19) деревня Никифоровка	37) деревня Митьково
20) деревня Новая	38) деревня Михеево
21) деревня Петраково	39) деревня Мокрищево
22) деревня Соловцово	40) деревня Редькино
23) деревня Самыкино	41) деревня Савинское
24) деревня Сельцо-Потрасово     42) деревня Силишки
25) деревня Тычково	43) деревня Симоново
26) деревня Тройня	44) деревня Ханютино
27) деревня Пигулино	45) деревня Шипулино
28) деревня Большое Азарово
  Административным центром сельского поселения является деревня Агибалово. 
Население на начало 2021 года составляет 794 человека.
При планировке и застройке городов и других поселений необходимо зонировать их территорию с установлением видов преимущественного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности.
С учетом преимущественного функционального использования территории города и других населенных пунктов поселения подразделяются на следующие функциональные зоны:
- жилые;
- общественно-деловые;
- производственные;
- инженерных и транспортных инфраструктур;
- рекреационные; 
- сельскохозяйственного назначения;
- иные земли поселения. 
 В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными жилыми домами и жилой застройки иных видов.
В состав общественно-деловых зон могут включаться: 
-	зоны делового, общественного и коммерческого назначения;
-	зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;
-	зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;
-	общественно-деловые зоны иных видов.
Состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:
-	производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
-	коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
-	зона инженерной инфраструктуры – зона размещения сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, электроснабжения, связи и др.;
-	зона транспортной инфраструктуры – зона размещения сооружений и коммуникаций речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта.
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения (в том числе, предприятия сельскохозяйственного назначения).
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.
Зоны размещения военных объектов предназначены для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.
 При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, пограничная зона, повышенной радиационной опасности, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил землепользования и застройки с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируемого использования территории;
2) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом поселения;
3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;
5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.
Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
4) границам муниципальных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. В исторических городах следует выделять зоны (районы) исторической застройки.
Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются градостроительным регламентом, правилами застройки с учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, природоохранным, санитарным, иным специальным законодательством, настоящими нормами, а также специальными нормами.
В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовлетворения общественных интересов населения. Порядок использования земель общего пользования определяется органами местного самоуправления.
При выделении территориальных зон и установлении регламентов их использования необходимо учитывать также ограничения на градостроительную деятельность, обусловленные установленными зонами особого регулирования. В их числе:
-	зоны исторической застройки, историко-культурных заповедников; 
-	зоны охраны памятников истории и культуры; 
-	зоны особо охраняемых природных территорий;
-	санитарно-защитные зоны;
-	водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
-	зоны залегания полезных ископаемых; 
-	зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в связи с неблагоприятным воздействием природного и техногенного характера (сейсмика, затопление и подтопление, просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.).
Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать по таблице 1.
Таблица 1
Территориальные зоны	Коэффициент застройки	Коэффициент плотности застройки	
Жилая	
Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности	0,4	0,8	
Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками	0,3	0,6	
Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками	0,2	0,4	
Общественно-деловая	
Многофункциональная застройка	1,0	3,0	
Специализированная общественная застройка	0,8	2,4	
Производственная	
Промышленная	0,8	2,4	
Научно-производственная	0,6	1,0	
Коммунально-складская	0,6	1,8	
Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.
Примечания:
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.
2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.
3. Границами кварталов являются красные линии.
4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.
Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности. 
Основными показателями плотности застройки являются:
-	коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);
-	коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
Предельные размеры земельных участков для  строительства на территории  Агибаловского сельского поселения  установлены Правилами землепользования и застройки Агибаловского сельского поселения.
При проектировании жилой застройки расчетную плотность населения, человек/гектаров, территории жилого района рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 3. Число зон различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются по согласованию с Администрацией муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.
При этом расчетная плотность населения микрорайонов, как правило, не должна превышать 450 человек/гектаров.
Таблица 3
Зона различной степени градостроительной ценности территории	Плотность населения территории жилого района, человек/гектаров, для групп городов с числом жителей, тыс. человек	
	до 20	20-50	
Высокая	130	165	
Средняя	-	-	
Низкая	70	115	
Примечания: 
1. При строительстве в Агибаловском сельском поселении, а также на площадках, требующих сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, плотность населения следует увеличивать, но не более чем на 20 процентов.
2. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не намечается строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 человек/гектаров.

Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий жилых зон.
Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.
В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом требований настоящих норм; гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 метров.
Примечание:
- К жилым зонам могут относиться также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ (черты) населенных пунктов и соответствующие функциональному зонированию (жилая зона) в документах территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования, а также обеспеченные социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. В отношении таких зон, при разработке градостроительной документации, необходимо предусматривать развитие инфраструктуры в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания.
Норматив жилищной обеспеченности следует принимать 20 кв. метров на 1 человека (не менее).
Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городе - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 гектаров для застройки без земельных участков и 20 гектаров – для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 гектаров; в сельских населенных пунктах с преимущественно усадебной застройкой - 40 гектаров.
При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности.
В состав жилых зон могут включаться:
-	зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);
-	зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
-	зона застройки блокированными жилыми домами;
-	зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.
Размер земельного участка при доме (квартире) определяется с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа дома и других местных особенностей.
Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре населенных пунктов разной величины следующие:
400 кв. метров и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки населенного пункта, на резервных территориях города в сельских поселений, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах города;
200 - 400 кв. метров (включая площадь застройки) - при двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях города, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне города;
60 - 100 кв. метров (без площади застройки) - при многоквартирных одно, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях  города, в новых и развивающихся поселках в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки города;
30 - 60 кв. метров (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4 (5)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городе при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.
Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимается  по табл.4
Таблица 4
Площадки	Удельный размер площадки, м2/чел	Расстояние до окон
жилых и общественных зданий, м	
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	12	
Для отдыха взрослого населения	0,1	10	
Для занятий физкультурой	2,0	10-40	
Для хозяйственных целей	0,3-0,4	20	
Для выгула собак	0,3	40	
Для стоянки автомашин	0,8	10-35	
Примечания:
1.	Хозяйственные площадки следует располагать не далее 50 метров для домов без мусоропроводов.
2.	Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.
3.	Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.
4.	Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.
5. Расстояние от парковок (паковочных мест) устанавливается в зависимости от числа автомобилей и расположения относительно жилых зданий.
6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Расстояния от окон жилых помещений в районах усадебной застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 м.
Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.
Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы принимается по таблице 5.
Таблица 5
Количество блоков для содержания скота и птицы	Единица измерения	Расстояние до окон жилого здания (не менее)	
Одиночные, двойные	м	15	
до 8 блоков	м	25	
св. 8 до 30 блоков	м	50	
св. 30 блоков	м	100	
Примечание:
Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных метров.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 6. 
Таблица 6
Нормативный разрыв	Поголовье (шт.), не более	
	свиньи	коровы, бычки	овцы, козы	кролики-матки	птица	лошади	нутрии, песцы	
10 м	5	5	10	10	30	5	5	
20 м	8	8	15	20	45	8	8	
30 м	10	10	20	30	60	10	10	
40 м	15	15	25	40	75	15	15	
Расстояние между жилыми домами принимается по таблице 7.* 
Таблица 7
Высота дома (количество этажей)	Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м	Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат
(не менее), м	
2-3	15	10	
4 и более	           20
		
* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.
Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимается по таблице 8: 
Таблица 8
	Расстояние до границ соседнего участка, м	
от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома	3,0	
от построек для содержания скота и птицы	4,0	
от бани, гаража и других построек	1,0	
от стволов высокорослых деревьев	4,0	
от стволов среднерослых деревьев	2,0	
от кустарника	1,0	
Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке принимается по таблице 9: 
Таблица 9
	Расстояние от красной линии 
(не менее)	
	
улиц	проездов	
от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома	5	3	
от хозяйственных построек	5	5	

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 5. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом. В случае отсутствия необходимых данных принимается для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности - 20 - 30 кв. метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров.
Таблица 10
	Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта	Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, квадратные метры	Формула заселения жилого дома и квартиры	Доля в общем объеме жилищного строительства, проценты	
1	Высококомфортный (Элитный)	60 и более	k = n + 2
k > (n + 2)	3
5	
2	Престижный
(Бизнес - класс)	40	k= n +1
k= n + 2	10
15	
3	Массовый
(Эконом – класс)	30	k = n
k = n + 1	25
50	
4	Социальный
(муниципальное жилище)	20	k = n – 1
k = n	60
30	
5	Специализированный	-	k = n – 2
k = n – 1 	7
5	
Примечания:
1. Общее количество жилых комнат в квартире или доме (k) и количество проживающих человек (n).
2. Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы.
3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок.
4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения.
Нормативы распределения жилищного строительства по этажности следует принимать по таблице 11.
Таблица 11
N п/п	Типы жилых домов по этажности	Доля в общем объеме, процентов	
1	Средне этажные жилые дома секционного типа,
4 - 6 этажей	20	
2	Малоэтажные жилые дома (в т. ч. блокированные), 1 - 3 этажа	15	
3	Индивидуальные дома, 1 - 3 этажа	20	

Доля площади жилых помещений специализированного жилищного фонда социального найма в общей площади жилых помещений должна составлять не менее 3 %.
Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания.
Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории поселения, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.
При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в малом городе-центре систему расселения - не более 1 ч.
Учреждения и предприятия обслуживания в сельских населенных пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских населенных пунктов.
Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.
Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 12.
Таблица 12			
Учреждения и предприятия обслуживания	Радиус обслуживания, метров	
Детские дошкольные учреждения*:		
в городах	300	
в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и двухэтажной застройке	500	
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	500	
Физкультурно-спортивные центры жилых районов	1500	
Поликлиники и их филиалы в городах**	1000	
Раздаточные пункты молочной кухни	500	
То же, при одно- и двухэтажной застройке	800	
Аптеки в городах	500	
То же, при одно- и двухэтажной застройке	800	
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:		
в городах при застройке:		
многоэтажной	500	
одно-, двухэтажной	800	
в сельских поселениях	2000	
Отделения связи и филиалы сберегательного банка	500	
* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.
** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).
Примечания:
Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.	
Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 13.
Таблица 13		
Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания	Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров	
	до красной линии	до стен жилых домов	до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений	
	в городах	в сельских населенных пунктах			
Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания)	25	10	По нормам инсоляции и освещенности	
Приемные пункты вторичного сырья	-	-	20*	50	
Пожарные депо	10	10	-	-	
Кладбища традиционного захоронения и крематории	6	6	300	300	
Кладбища для погребения после кремации	6	6	100	100	
* С входами и окнами.
Примечания:
1. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
2. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 метров. В сельских поселениях и сложившихся районах города, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 метров.
3.Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
4. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных - для инфекционных и неинфекционных больных (отдельно) и патологоанатомического.	
Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения
Местные нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения действуют в отношении объектов, расположенных на территориях рекреационных зон, и состоят из минимальных расчетных показателей обеспечения:
1) объектами рекреационного назначения;
2) площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения;
3) озеленения территорий объектов рекреационного назначения.
К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего пользования населенных пунктов, относятся:
1) городские леса;
2) лесопарки;
3) городские парки;
4) парки (сады) планировочных районов;
5) специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, выставочные, мемориальные и др.);
6) сады микрорайонов;
7) бульвары;
8) скверы;
9) зоны массового кратковременного отдыха;
10) пляжи
К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пунктов, относятся:
1) зоны массового кратковременного отдыха;
2) лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря, спортивно-оздоровительные базы выходного дня и др.);
3) территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские санатории, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специализированные больницы восстановительного лечения);
4) территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);
5) территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, туристические гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.).
Нормативы обеспеченности объектами рекреационного назначения следует принимать:
для городских населенных пунктов - 8 кв. метров/человек;
для сельских населенных пунктов - 6 кв. метров/человек.
Нормативы площади территорий для размещения объектов рекреационного назначения следует принимать:
1) городских парков среднего и малого населенного пункта –  не менее 5 гектаров;
2) парков (садов) планировочных районов – не менее 10 гектаров; 
3) для садов микрорайонов (кварталов) - не менее 3 гектаров;
4) для скверов - не менее 0,5 гектара.
Площадь парка (сада) сельского населенного пункта следует принимать не менее 1-2 га.
В городах кроме городских парков и парков планировочных районов могут предусматриваться специализированные парки, площади которых принимаются по заданию на проектирование.
Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует предусматривать, гектаров, не менее:
1) городских парков среднего и малого населенного пункта – 5;
2) садов микрорайонов (кварталов) – 3;
3) скверов – 0,3.
В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.
Радиус доступности до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 14.
Таблица 14
Объекты рекреационного назначения	Радиус доступности до объектов рекреационного назначения, метров	Показатель доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения	
1	2	3	
городской парк	6000-7000	30 минут на транспорте	
парк (сад) планировочного района	1500-2000	20 минут на транспорте	
сад микрорайона	1000	20 минут пешком	
сквер	500	10 минут пешком	
зона массового кратковременного отдыха	-	1,0 часа на транспорте	
Минимальный расчетный показатель площади территорий речных и озерных пляжей следует принимать из расчета 5 кв. метров на одного посетителя, а размещаемых на лечебно-оздоровительных территориях и в курортных зонах следует принимать из расчета не менее 8 кв. метров и 4 кв.метра для детей.
Число единовременных посетителей на пляжах следует определять с учетом коэффициентов одновременной загрузки:
1) санаториев – 0,6-0,8;
2) учреждений отдыха и туризма – 0,7-0,9;
3) учреждений отдыха и оздоровления детей – 0,5-1,0;
4) общего пользования для местного населения – 0,2;
5) отдыхающих без путевок – 0,5.
Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей из расчета на одного посетителя следует принимать не менее 0,25 метра.
Норматив площади озеленения территорий объектов рекреационного назначения в пределах застройки населенных пунктов должен быть не менее 40 процентов, а в границах территории планировочного района – не менее 25 процентов, включая общую площадь озелененной территорий микрорайонов (кварталов).
В средних и малых городских и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, поймах крупных рек и водоемов, площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 процентов.
Для жилых территорий, граничащих с городскими лесами и лесопарками допускается уменьшение площади их озеленения на 50 процентов.
Минимальные расчетные показатели площадей территорий распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 15.
Таблица 15
Объекты рекреационного назначения	Территории элементов объектов рекреационного назначения,
процентов от общей площади территорий общего пользования	
	Территории зеленых
насаждений и водоемов	Аллеи, дорожки,
площадки	Застроенные территории	
1	2	3	4	
городские парки, парки планировочных районов	65-70	25-28	5-7	
сады микрорайонов (кварталов)	80-90	8-15	2-5	
скверы, размещаемые: на улицах общегородского значения и площадях	60-75	25-40	-	
в жилых зонах, на жилых
улицах, перед отдельными зданиями	70-80	20-30	-	
бульвары шириной:
15-24 метров;
25-50 метров;
более 50 метров	
65-70
70-75
75-80	
30-35
23-27
15-20	
-
2-3
Не более 5	
городские леса и лесопарки	93-97	2-5	1-2	
Минимальные расчетные показатели площади озеленения объектов рекреационного назначения в пределах территорий общего пользования населенных пунктов следует принимать в соответствии с таблицей 16.
Таблица 16

Объекты рекреационного назначения	Минимальные расчетные показатели площади озеленения,
кв. метров на человека	
	Городские населенные пункты	Сельские населенные пункты	
	Малые		
городские леса, парки, сады	8 (10)	12	
сады	6	

В скобках приведены расчетные показатели для малых городских населенных пунктов с населением до 20 тыс. человек
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного назначения, размещаемыми за пределами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 17.
Таблица 17
№
п/п	Объекты рекреационного назначения	Вместимость объектов рекреационного назначения, мест	Размер земельного участка, кв.м
 на 1 место	
	1	2	3	
Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного туризма	
1.	Туристические гостиницы	По заданию на проектирование	50-75	
2.	Гостиницы для автотуристов	По заданию на проектирование	75-100	
3.	Мотели, кемпинги	По заданию на проектирование	75-150	
Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и оздоровительного отдыха и туризма	
4.	туристические базы	по заданию на проектирование	65-80	
5.	оборудованные походные площадки	по заданию на проектирование	5-8	
6.	спортивно-оздоровительные базы выходного дня	по заданию на проектирование	140-160	
Объекты оздоровительного и реабилитационного профиля территории	
7.	санатории	по заданию на проектирование	125-150	
8.	детские санатории	по заданию на проектирование	145-170	
9.	санатории-профилактории	по заданию на проектирование	70-100	
	1	2	3	
10.	специализированные больницы восстановительного лечения	по заданию на проектирование	140-200	
Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов	
11.	пансионаты	по заданию на проектирование	120-130	
12.	детские и молодежные лагеря	по заданию на проектирование	150-200	
13.	площадки отдыха	10-25	75	
14.	дом охотника	10-20	25	
15.	дом рыбака	25-100	25	
16.	лесные хижины	10-15	15-20	
17.	объекты размещения экзотического характера: хутора, слободки, постоялые дворы	25-50		
Расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует принимать, человек/гектаров, не более для:
1) городских парков, парков планировочных районов – 100;
2) парков курортных зон – 50;
3) зон отдыха – 70;
4) лесопарков – 10;
5) городских лесов – 3.
Минимальные расчетные показатели соотношения площадей функциональных зон парков, садов микрорайонов  следует принимать в соответствии с таблицей 18
Таблица 18
Функциональные зоны парков, садов микрорайонов (кварталов)	Соотношение площадей функциональных зон, % от общей площади парка, сада	Показатели площади функциональной зоны,
кв. метров на посетителя	
		Городской парк	Парк (сад) планировочного района	Сад микрорайона	Сквер	
культурно-просветительных мероприятий	3-8	20	10	-	-	
массовых мероприятий 	5-17	40	30	-	-	
физкультурно-оздоровительных мероприятий	10-20	100	100	75	-	
отдыха детей	5-10	170	170	80	80	
прогулочная 	40-75	200	200	200	200	
хозяйственная 	2-5	0,2	0,2	0,2	0,2	
Минимальные расчетные показатели площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта следует принимать из расчета не менее 500 кв. метров на 1 посетителя. При этом наиболее интенсивно используемая часть такой территории для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. метров на одного посетителя.
Минимальные расчетные показатели площади зон массового кратковременного отдыха в городах следует принимать не менее 500 000 кв. метров.
Минимальные расчетные показатели обеспечения зон загородного кратковременного отдыха объектами обслуживания и сооружениями на 1000 отдыхающих приведены в таблице 19.
Таблица 19
Объекты обслуживания, сооружения	Единица измерения	Минимальный расчетный показатель обеспечения	
1	2	3	
Предприятия общественного питания:
кафе, закусочные, 
столовые,
рестораны	Посадочное место	28
40
12	
Очаги самостоятельного приготовления пищи	Штука	5	
Магазины	Рабочее место	1-1,5	
Пункты проката инвентаря	Рабочее место	0,2	
Киноплощадки	Зрительное место	20	
Танцевальные площадки	Кв.метров	20-35	
Спортивные площадки и сооружения	Кв.метров	3800-4000	
Лодочные станции	Лодка	15	
Бассейн	Кв.метров водного зеркала	250	
Вело и лыжные станции	Место	200	
Пляжи общего пользования пляж акватория	Гектаров
Гектаров	0,8-1
1-2	
Площадки для выгула собак	Кв.метров	250	
Общественные туалеты	Штука	5	
Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания
Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.
В целях устойчивого развития Агибаловского сельского поселения, решения транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов.
При разработке генеральных планов населенных пунктов следует предусматривать единую систему транспорта и лично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности населенных пунктов как объектов проектирования.
Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями.
Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться пунктом 2 «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»
Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.
В центральной части Агибаловского сельского поселения необходимо предусматривать создание системы наземных и подземных автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.
Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 - 2,5 километров/кв. километров.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 метров.
В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 метров; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 метров от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 метров от главного входа.
В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 метров, в малых и средних – до 800 метров.
Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории населенного пункта следует принимать для автобусов - 400 - 600 метров.
Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 20.
Таблица 20
Здания, до которых
определяется расстояние 	Расстояние, метров 	

	от въездов в гаражи и открытых стоянок при числе легковых автомобилей	от станций технического обслуживания при числе постов 	
	10 и менее 	11-50	51-100	101-300	10 и менее	11-30	
Жилые дома	10**	15	25	35	15	25	
В том числе торцы жилы домов без окон	6**	10	15	25	15	25	
Общественные здания	6**	10**	15	25	15	20	
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения 	15	25	25	50	50	*	
Лечебные учреждения со стационаром	25	50	*	*	50	*	
* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
** Для зданий гаражей III и V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12метров.
Примечания: 1. Расстояния следует определять от окон жилых и  общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных  школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром  до стен гаража или границ открытой стоянки.
2. Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимостью 101-300 машин, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует принимать  не менее 50 метров.
3. Для гаражей I-II степеней огнестойкости указанные в таблице 15 расстояния допускается сокращать на 25% при отсутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.
4. Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей  вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания  при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на  производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
5. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в табл.10*  расстояния допускается принимать по интерполяции. 
6. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам,  допускается устройство погребов.	
Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: до 300 метров – 60 процентов; свыше 300 метров до 1000 метров – 50 процентов; свыше 1000 метров – 40 процентов.
Норматив обеспеченности объектами для хранения транспортных средств следует принимать не менее 270 машинно-мест на 1000 человек.
Норматив обеспеченности станциями технического обслуживания автомобилей - 1 машинно-место на 200 транспортных средств.
Норматив обеспеченности топливозаправочными станциями - одна топливораздаточная колонка на 1000 транспортных средств.
Автостоянки для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 метров от входов в жилые дома. 
Примечание. 
В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных автостоянок, требование первого абзаца данного пункта следует обеспечивать путем строительства наземных или наземно-подземных сооружений с последующей обсыпкой грунтом и использованием земляной кровли для спортивных и хозяйственных площадок.
Нормы расчета стоянок легковых автомобилей допускается принимать в соответствии с таблицей 21.
Таблица 21
Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения	Расчетная единица	Число машино-мест 
на расчетную единицу	
Рекреационные территории и объекты отдыха	
Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	20-25	
Лесопарки и заповедники	100 единовременных посетителей	7-10	
Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	100 единовременных посетителей	20-25	
Береговые базы маломерного флота	100 единовременных посетителей	10-15	
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3-5	
Гостиницы (туристские и курортные)	То же	20-25	
Мотели и кемпинги	100 единовременных посетителей	По расчетной вместимости	
Предприятия общественного питания, торговли 
и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	7-10	
Здания и сооружения	
Учреждения управления, кредитно-финансовые 
и юридические учреждения, научные и проектные организации, высшие  учебные заведения и другие здания офисного типа	
100 кв.метров
общей площади
	
2-3	
Учреждения общего образования	100мест	5-7	
Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	10-15	
Больницы	100 коек	10-15	
Поликлиники	100 посещений	10-15	
Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей	100 мест	20-25	
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	100 мест или единовременных посетителей	20-25	
Парки культуры и отдыха	100 единовременных посетителей	15-20	
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов	100 кв.метров торговой площади		
до 25000 кв.метров	100 кв.метров торговой площади	3-4	
более 25000 кв.метров	100 кв.метров торговой площади	4-5	
Рынки	50 торговых мест	20-25	
Рестораны и кафе общегородского значения	100 мест	20-25	
Гостиницы	Тоже	10-15	
Вокзалы всех видов транспорта	100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик»	10-15	
Примечания: 1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 метров.
2. Удельный вес торговой площади не должна быть меньше 50 процентов
3. Число машинно-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок
4.Стоянки легковых автомобилей вдоль улиц и дорог должны учитываться при расчете.	
Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 
Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием
Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.
При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих нормативов.
Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны.
Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, разработанных и утвержденных в установленном порядке.
Инженерные системы следует рассчитывать, исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, принятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией.
Норматив обеспеченности объектами водоснабжения и водоотведения следует принимать не менее 109,5 кубических метров на 1 человека в год.
Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ.
Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 32.13330 с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.
Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельно стоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть, обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. 
Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2761, а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки.
Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:
до 0,8 – 1 гектар;
свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;
свыше 12 до 32 – 3 гектара;
свыше 32 до 80 – 4 гектара;
свыше 80 до 125 – 6 гектаров;
свыше 125 до 250 – 12 гектаров;
свыше 250 до 400 – 18 гектаров;
свыше 400 до 800 – 24 гектара.
Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 22.
Таблица 22
Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб.метров/сутки	Размеры земельных участков, гектары	
	очистных сооружений	иловых площадок	биологических прудов глубокой очистки сточных вод	
до 0,7	0,5	0,2	-	
свыше 0,7 до 17	4	3	3	
свыше 17 до 40	6	9	6	
свыше 40 до 130	12	25	20	
свыше 130 до 175
	14	30	30	
свыше 175 до 280	18	55	-	
Примечание*. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс.куб.метров/сутки следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных  сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами санэпидемнадзора. 	
Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектаров, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. куб. метров/сутки, следует принимать по проекту, но не более:
свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;
свыше 12 до 32 – 3 гектара;
свыше 32 до 80 – 4 гектара;
свыше 80 до 125 – 6 гектаров;
свыше 125 до 250 – 12 гектаров;
свыше 250 до 400 – 18 гектаров;
свыше 400 до 800 – 24 гектара.
При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать по таблице 12 и в соответствии с СП 32.13330.
При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать сливные станции по согласованию с органами Минздрава России. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать по таблице 13 и в соответствии с СП 32.13330.
Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать не менее 0,5 килокалорий на отопление 1 квадратного метра площади в год.
Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами городских территорий, с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.
Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.
Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловатт и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.
При реконструкции городов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замену ВЛ кабельными.
Во всех территориальных зонах городов и других населенных пунктов при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 киловатт при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 метров, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения.
Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных зон.
Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных зон.
В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 23.
Таблица 23
Теплопроизводительность котельных, гигакалория в час (Мегаватт)	Размеры земельных участков, котельных, работающих, га. 	
  	на твердом топливе	на газомазутном топливе	
До 5	0,7 	0,7 	
от 5 до 10 (от 6 до 12)	1,0 	1,0 	
от 10 до 50 (от 12 до 58)	2,0 	1,5 	
от 50 до 100 (от 58 до 116)	3,0 	2,5 	
от 100 до 200 (от 116 233)	3,7 	3,0 	
от 200 до 400 (от 233 466)	4,3 	3,5 	
Примечания: 
1. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86.
2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.	
Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами поселений в соответствии с требованиями СП 36.13330.
Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:
10 тыс. тонн/год – 6 гектаров;
20 тыс. тонн/год – 7 гектаров;
40 тыс. т/год – 8 гектаров.
Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.
Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.
Расстояние от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно требованиям технических регламентов.
Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения принимать по таблице 24 
Таблица 24
без стационарных электроплит, киловатт-часах/человек в год	со стационарными электроплитами, киловатт-часах/человек в год	
1360	1680	
Примечания:
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять:
-	для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей;
-	для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, тепло- и газоснабжению.
Укрупненные показатели электропотребления допускается принимать в соответствии с таблицей 25.
Таблица 25
Степень благоустройства поселений 	Электропотребление, 
Киловатт в час /год на 1 чел.	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год 	
Города, не оборудованные стационарными электроплитами:	  	  	
без кондиционеров	1700	5200	
с кондиционерами 	2000	5700	
Города, оборудованные стационарными электроплитами (100 процентов охвата):			
без кондиционеров	2100	5300	
с кондиционерами 	2400	5800	
Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): 			
не оборудованные стационарными электроплитами 	950	4100	
оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 	1350	4400	
Примечания: 
1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для малых городов - 0,8.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СНиП 2.08.01-89.	
Электроснабжение следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.
Электроснабжение города, как правило, должно осуществляться не менее чем от двух независимых источников электроэнергии.
Воздушные линии электропередачи (далее именуется ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 киловатт и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.
Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловатт и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.
При реконструкции населеных пунктов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замену ВЛ кабельными.
Во всех территориальных зонах населенных пунктов при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабельными линиями.
При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 метров.
Санитарная очистка территории города и сельских населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.
Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населенных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов – по таблице 26.
Таблица 26

Бытовые отходы	Количество бытовых отходов на 1 человека в год	
	килограмм	л	
Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
от прочих жилых зданий	
190-225

300-450	
900-1000

1100-1500	

Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий	280-300	1400-1500	
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 	-	2000-3500	
Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, площадей и парков	5-15	8-20	
Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон * предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице 27.
Таблица 27
Предприятия и 
сооружения	Площади земельных участков на 1000 тонн бытовых отходов, гектаров	Размеры санитарно-защитных зон, метров	
Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия, мощностью, тыс. тонн в год:
- до 100
- св. 100	0,05
0,05	300
500	
Склады компоста	0,04	300	
Полигоны	0,02 – 0,05 	500	
Поля компостирования	0,5 – 1 	500	
Мусороперегрузочные станции	0,04	100	
Сливные станции	0,02	300	
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)	0,3	1000	
Примечания: 1. Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.
*Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 метров, закрытого типа - 50 метров
Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий
Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения Агибаловского сельского поселения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.
При разработке проектов планировки и застройки Агибаловского сельского поселения следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления и обвалов.
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.
Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее 1 километра дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств на квадратный километр территории поселения.
Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в городе, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.
Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
Территории населенного пункта, расположенная на прибрежных участках, должна быть защищена от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15 и СП 58.13330.
За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)
При планировке и застройке населенного пункта следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На территории поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.
Раздел «Охрана окружающей среды» применяется на обязательной основе в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р и разрабатывается на всех стадиях подготовки градостроительной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геологических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяйственной деятельности. 
Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и компенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.
При проектировании необходимо руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 4.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 15.02.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 539. 
При планировке и застройке поселения необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) - 0,8 ПДК.
В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.
Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.
Примечания. 
1. Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 метров, не следует размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 метра в секунду, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 процентов, в течение зимы 50 – 60 процентов дней).
2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить с учетом выделения вредных веществ автомобильным транспортом.
Мероприятия по защите водоемов, водотоков необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте поселений.
Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны населеных пунктов следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории населенных пунктов. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330, Правил охраны поверхностных вод, а также Правил санитарной охраны прибрежных вод морей, утвержденных и согласованных в установленном порядке.
Производственные предприятия, требующие устройства грузовых причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на расстоянии не менее 200 метров.
При планировке и застройке поселения необходимо предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует принимать в соответствии с Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации.
В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02.
Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно СанПиН 2.1.4.1110.
Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.
При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать не застроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 метров.
Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 километра от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.
При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.
В декоративных водоемах и в замкнутых водоемах, расположенных на территории населенных пунктов и используемых для купания, следует предусматривать периодический обмен воды за осенне-летний период в зависимости от площади их зеркала. В декоративных водоемах при площади зеркала до 3 гектаров - 2 раза, а более 3 гектаров - 1 раз; в замкнутых водоемах для купания - соответственно 4 и 3 раза, а при площади более 6 гектаров - 2 раза.
В замкнутых водоемах, расположенных на территории поселения, глубина воды в весенне-летний период должна быть не менее 1,5 метра, а в прибрежной зоне, при условии периодического удаления водной растительности, не менее 1 метра. Площадь водного зеркала и пляжей водоемов следует принимать в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02.
Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.
Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.
Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инженерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности и СанПин 42-128-4433.
Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).
Мероприятия по защите подземных вод следует предусматривать в соответствии с санитарными и экологическими требованиями по охране подземных вод.
Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характеристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.
Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.
При размещении радиотехнических объектов (метеорологических радиолокаторов, телецентров и ретрансляторов, радиостанций, башен или мачт с установленными на них антеннами, ЛЭП, промышленных генераторов и других объектов, излучающих электромагнитную энергию) следует руководствоваться СанПиН 2963, СанПиН 2971 и ПУЭ.
Обеспечение радиационной безопасности при производстве, обработке, переработке, применении, хранении, транспортировании, обезвреживании и захоронении радиоактивных веществ и других источников ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с нормами радиационной безопасности.

                                                 
Совет депутатов  АГИБАЛОВСКОГО сельского поселения
ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО  района Смоленской области
 Р Е Ш Е Н И Е
   от   18.06.2021 г.       N 10            
О внесении изменений в решение Совета депутатов Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области от 25.12.2020 № 26 «О бюджете муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 Рассмотрев ходатайство Администрации Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области и комиссии по бюджету Совета депутатов Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области о внесении изменений в местный бюджет Совет депутатов Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области
          
Р Е Ш И Л: 
       	Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области от 25.12.2020 № 26 «О бюджете муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 
                                 
           1. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и  подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции в связи с изменением  лимитов (прилагается).       
        2. Приложение 12 «Распределение  бюджетных ассигнований по целевым статьям (программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджетов на 2021 год» изложить в новой редакции в связи с изменением лимитов (прилагается).  
3. Приложение 14 «Ведомственная структура расходов местного бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распределителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год» изложить в новой редакции в связи с изменением лимитов (прилагается).  
      4. Приложение 16 «Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не программным направлениям деятельности на 2021 год» изложить в новой редакции в связи с изменением  лимитов (прилагается)
       
Глава муниципального образования 
Агибаловского сельского поселения
Холм – Жирковского района
Смоленской области                                                                               С.И.Крылов  

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов Агибаловского сельского поселения «О внесении изменений в решение Совета депутатов Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области от 25.12.2020 № 26 «О бюджете муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм – Жирковского района Смоленской области на 2021 год  и плановый период 2022  и 2023 годов»

                                                                 РАСХОДЫ
1.	  Внести в расходную часть бюджета Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2021 год следующие изменения: 

Наименование	Код расхода	Сумма, рублей	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения  	
908  0104 2050100140 244 349 Y	
-2 500,00	
Налоги, пошлины, сборы  	908  0104 2050100140 851 291 Y29101	
- 385,00	
Налоги, пошлины, сборы  	908  0104 2050100140 852 291 Y	  385,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, законодательства о страховых взносах  	
908  0104 2050100140 853 292 Y	
2 500,00	
Заработная плата  	908  0203 8210051180 121 211 19101#219	- 3 319,00	
Начисления на выплаты по оплате труда  	
908  0203 8210051180 129 213 19101#219	
- 1 002,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	908  0203 8210051180 244 346 19101#219	   4 321,00	
Коммунальные услуги	908 0503 2010220540 247 223 U22306	-25 000,00	
Коммунальные услуги	908 0502 2010120510 247 223 U	 25 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	
908 0503 2010220580 244 344 U	
- 5 831,45	
Работы, услуги по содержанию имущества	 908 0503 2010220560 244 225 U	   5 831,45	
ИТОГО		0,00	

АДМИНИСТРАЦИЯ АГИБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ХОЛМ - ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                                                        
от   21.06.2021г.               № 32

О внесении изменений в Регламент Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области 	
Рассмотрев Протест Прокуратуры Холм-Жирковского района Смоленской области от 15.06.2021 №02-29-21, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области 

 	п о с т а н о в л я е т:

 	1. Внести в Регламент Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, утвержденный постановлением  Главы муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 28.03.2006 № 8 (в редакции постановлений  от 13.05.2015 №12, от 21.03.2018 №5, от 18.03.2019 №7, от 14.02.2020 № 10), следующие изменения:
 	1) в разделе 7:
 	а) дополнить пунктами 7.4.1. - 7.4.3. следующего содержания:
 	«7.4.1. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
 	7.4.2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.
 	7.4.3.В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 7.8.1. настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.»;
б) в пункте 7.5.:
- дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.»;
- абзац 2 считать абзацем 3;
- абзац 3 считать абзацем 4;
в) дополнить пунктом 7.6.1. следующего содержания:
 «7.6.1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место.».
	2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального обнародования.

Глава муниципального образования
Агибаловского сельского поселения
Холм-Жирковского района
Смоленской области                                                                   С.И.Крылов

                 УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы муниципального образования  Агибаловского сельского  поселения Холм-Жирковского района Смоленской области 
от 28.03.2006 года   № 8 
(в редакции постановлений от 13.03.2015 №12, от 21.03.2018 №5, от 18.03.2019 №7,                          от 14.02.2020 №10, от 21.06.2021 №32)
РЕГЛАМЕНТ
Администрации  Агибаловского  сельского  поселения
Холм-Жирковского района Смоленской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент  Администрации Агибаловского сельского  поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее также - Регламент) определяет организацию работы и документационное обеспечение деятельности Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее также - Администрация). Регламент является нормативным документом, регулирующим порядок деятельности Администрации, порядок подготовки проектов нормативно правовых актов Главы муниципального образования Агибаловского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее также - Глава муниципального образования) и работы с документами в Администрации.
1.2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами муниципального района, Уставом Агибаловского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее – Устав поселения)  и настоящим Регламентом.
1.3. Администрация является исполнительно-распорядительным органом Агибаловского  сельского  поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее – Поселение) и обеспечивает реализацию вопросов местного значения в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством и Уставом поселения.
Юридический адрес: 215651, Смоленская область, Холм-Жирковский район, д.Агибалово, ул.Черёмушки д.5
1.4. Руководство  деятельностью Администрации осуществляет  Глава муниципального образования  на принципах единоначалия в соответствии с Уставом поселения.
1.5. Глава муниципального образования определяет основные направления деятельности Администрации, организует, координирует и контролирует ее работу в соответствии с Уставом поселения.
1.6. Обязанности работников Администрации регулируются должностными инструкциями, которые утверждаются распоряжением Главы муниципального образования.
1.7. Основными формами деятельности Администрации являются ежемесячные совещания, оперативные совещания, заседания коллегиальных органов при Администрации, семинары, на которых рассматриваются вопросы местного значения Поселения, состояние выполнения программ социально-экономического развития Поселения и планов работы Администрации, принимаются решения по оперативным вопросам. 

2. Планирование деятельности Администрации  Агибаловского сельского  поселения Холм-Жирковского  района Смоленской области
2.1. Одним из основных организационно-правовых методов деятельности Администрации, по осуществлению закрепленных за ней функций и полномочий является планирование.
2.2. Работа Администрации строится на основе перспективного и текущего планирования.
2.3. Перспективный план работы Администрации составляется на календарный год и утверждается Главой муниципального образования  не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала планируемого года.
2.4. Текущий план работы Администрации составляется на месяц и формируется на основе перспективного плана Администрации,  утверждается Главой муниципального образования не позднее, чем  за 5 рабочих дней до начала планируемого месяца.
2.5. При подготовке проектов планов работы Администрации учитываются предложения Совета депутатов Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области (далее также - Совет депутатов), руководителей муниципальных предприятий и учреждений, территориального общественного самоуправления и общественных объединений, расположенных и действующих на территории данного муниципального образования, а также граждан, проживающих в указанном Поселении. 
Предложения должны содержать мотивировку необходимости включения конкретных мероприятий в проект плана работы Администрации, общую характеристику и основные положения предлагаемого к рассмотрению вопроса, нормативную правовую базу, связанную с рассматриваемым вопросом, указание на возможные сроки их рассмотрения, а также содержать предложения об ответственных за подготовку вопроса лиц.
2.6. Проекты планов работы Администрации готовит специалист (менеджер) и представляет Главе муниципального образования на утверждение в сроки, установленные в п.п. 2.3 и 2.4.
2.7. Общее руководство по составлению проектов планов работы Администрации и контроль за их выполнением осуществляет Глава муниципального образования.
2.8. Перенос сроков рассмотрения или исключение из планов работы Администрации запланированных вопросов производится только с согласия Главы муниципального образования, а в его отсутствие – лица, его замещающего, в срок не менее 3 рабочих дней до даты рассмотрения указанных вопросов.
2.9. Утвержденные Главой муниципального образования планы работы Администрации вывешиваются в местах обнародования муниципальных правовых актов (в здании Администрации, в Доме культуры, библиотеке, магазинах, ФАП и др.) для информирования населения.

3. Порядок подготовки, принятия и регистрации постановлений и распоряжений Главы муниципального образования Агибаловского  сельского  поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
3.1. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий издает постановления и распоряжения.
Правовые акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Главы муниципального образования (далее также – постановление).
Правовые акты по вопросам текущей деятельности Администрации, кадровым и другим вопросам, не носящих нормативного характера издаются в форме распоряжений Главы муниципального образования (далее также – распоряжение).
Нормативными являются правовые акты, изданные Главой муниципального образования в пределах своей компетенции и направленные на установление, изменение или отмену правовых норм. Правовыми нормами являются общеобязательные предписания постоянного или временного характера, рассчитанные на многократное применение и неопределенный круг лиц.
3.2. Проекты постановлений и распоряжений могут вноситься депутатами Совета депутатов, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.
3.3. Проекты постановлений и распоряжений вносятся на рассмотрение Главы муниципального образования с пояснительной запиской, содержащей краткое изложение существа акта, необходимое обоснование и аналитические материалы с прогнозом ожидаемых социально-экономических или иных последствий их реализации и подписанной автором проекта.
3.4. Проекты постановлений или распоряжений должны иметь краткий заголовок, содержащий основную мысль документа.
3.5. Проекты постановлений должны иметь лаконичную мотивировочную часть, содержащую краткое описание ситуаций, вызвавших причины разработки постановления, ссылки на нормативные документы.
3.6. Проекты распоряжений, могут иметь мотивировочную часть, а в случае ее отсутствия должны состоять из последовательно пронумерованных пунктов, начинающихся с глаголов в повелительном наклонении, например: «разрешить», «утвердить», «установить» и т.п.
3.7. Пункты проектов постановлений и распоряжений, имеющие целью установить поручения тем или иным  исполнителям, должны содержать точное и полное наименование учреждения (организации, предприятия и т.д.), исполнителя и сроки исполнения поручений.
3.8. В завершающем пункте проектов постановлений и распоряжений определяется должностное лицо, на которое возлагается  организация контроля за исполнением документа.
3.9. При необходимости для полноты изложения вопроса в правовых актах могут содержаться ссылки на акты федерального и областного законодательства, а также воспроизводиться отдельные их положения, которые должны иметь ссылки на эти законодательные акты.
В этом случае необходимо указывать их вид, полное наименование органа, издавшего (принявшего) акт, дату издания (принятия), номер (за исключением законодательных актов) и полное наименование акта. При ссылке на законодательные акты указывается только их вид и полное наименование.
3.10. В случае отсутствия Главы муниципального образования постановления и распоряжения подписывает лицо, исполняющее его обязанности.
3.11. Заверенные копии постановлений и распоряжений в обязательном порядке направляются:
- в прокуратуру района;
- всем заинтересованным органам и организациям, права и обязанности которых затрагиваются в данном правовом акте.
3.12. Принятые постановления или распоряжения заносятся в книгу регистрации с присвоением ему порядкового номера, даты регистрации и указанием полного наименования муниципального правового акта.
3.13. Подлинники постановлений или распоряжений со всеми необходимыми документами подшиваются в дело и хранятся в соответствии с номенклатурой дел Администрации.

4. Порядок подготовки  проектов решений Совета депутатов  Агибаловского  сельского  поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
4.1. Проекты решений Совета депутатов имеет право вносить Глава муниципального образования.
4.2. Общее руководство деятельностью Администрации по разработке и подготовке проектов решений Совета депутатов осуществляет Глава муниципального образования.
Непосредственную подготовку проектов решений Совета депутатов осуществляют работники Администрации, в соответствии с распределением обязанностей.
4.3. При подготовке проекта решения Совета депутатов исполнитель осуществляет:
- полное и четкое изложение текста документа;
- его согласование с заинтересованными органами, организациями и должностными лицами;
- доработку проекта  по внесенным замечаниям;
- представление Главе муниципального образования согласованного проекта решения Совета депутатов с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием (при необходимости) и списком лиц, которые должны быть приглашены на рассмотрение данного вопроса на заседании Совета депутатов.
4.4. Глава муниципального образования представляет Совету депутатов проект решения на бумажном носителе и электронном носителе (дискете) с перечнем прилагаемых документов не позднее 10 рабочих дней до заседания Совета депутатов.

5. Порядок подготовки и проведения совещаний, семинаров, заседаний коллегиальных органов при Администрации  Агибаловского  сельского  поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
5.1. В Администрации проводятся:
- ежемесячные совещания у Главы муниципального образования;
- оперативные совещания;
- семинары, заседания коллегиальных органов при Администрации.
Внеочередные совещания проводятся по мере необходимости по решению Главы муниципального образования
5.2. Подготовка совещаний и семинаров предусматривает следующие этапы:
- определение тематики;
- формирование повестки дня;
- определение целей и задач совещания;
- регламент совещания;
- состав участников совещания;
- место проведения и подготовка помещения.
5.3. Организационную подготовку совещаний, обеспечение явки приглашенных участников, оформление протоколов осуществляет работник Администрации по поручению Главы муниципального образования. 
5.4. По результатам совещаний оформляется протокол совещания с указанием формулировки поручения, исполнителей, срока исполнения.
5.5. Копии или выписки из протоколов совещаний рассылаются по списку, утвержденному Главой муниципального образования.
5.6. Семинары, заседания коллегиальных органов при Администрации проводятся в соответствии с планами работы Администрации или по мере необходимости. 
5.7. Заседания коллегиальных органов при Администрации оформляются протоколом.

6. Организация работы с документами и контроль за их исполнением
6.1. Документы,  поступившие в Администрацию, регистрируются в журнале «Входящая корреспонденция» работником Администрации, ответственным за делопроизводство, и в тот же день направляются на рассмотрение Главе муниципального образования, а в его отсутствие – лицу, его замещающему.
6.2. В соответствии с резолюцией Главы муниципального образования документы направляются  для исполнения или ознакомления исполнителю (ям).
Резолюция Главы муниципального образования должна содержать ясное и четкое указание об исполнении документа, конкретные поручения, фамилии исполнителей и сроки исполнения, а при необходимости – указание «контроль» за исполнением документа.
Если в резолюции указано несколько исполнителей, документ направляется первому лицу. За ответственным исполнителем остается право созыва исполнителей или получения от них необходимой информации. Соисполнители должны по требованию ответственного исполнителя представить все необходимые материалы. Они в равной степени несут ответственность за своевременное и качественное исполнение указания Главы муниципального образования.
При отсутствии в резолюции указания конкретного срока исполнения документа – исполнение должно быть осуществлено в течение одного месяца со дня его регистрации.
6.3. Контроль за исполнением документов, поступающих в  Администрацию, осуществляется в целях обеспечения своевременного и качественного исполнения указанных в них поручений.
6.4. Основанием для постановки документа на контроль является резолюция Главы муниципального образования о постановке на контроль.
6.5. Контроль за исполнением документов осуществляет Глава муниципального образования; текущий контроль за исполнением документов осуществляет работник Администрации, ответственный за делопроизводство.
6.6. По документам, для исполнения которых требуется подготовка проектов правовых актов, делается отметка о контроле.
Все контролируемые документы регистрируются работником Администрации, ответственным за ведение делопроизводства, и вносятся в базу данных автоматизированного документооборота Администрации для формирования картотеки поручений по ответственным исполнителям и срокам исполнения. На каждый документ заводятся контрольные карточки.
Работник Администрации, ответственный за ведение делопроизводства:
- осуществляет общий контроль за исполнением контролируемых документов;
- осуществляет учет контролируемых документов;
- по поручениям Главы муниципального образования, а также по своей инициативе осуществляет проверку фактического выполнения контролируемых документов;
- анализирует, обобщает полученные сведения о ходе исполнения документов, исполнительской дисциплине и в целях информирования, упреждающего контроля и принятия оперативных мер представляет Главе муниципального образования сведения об исполнении контролируемых документов;
- координирует порядок снятия документов с контроля или продление сроков их исполнения.
6.7. Об итогах  исполнения документа исполнитель докладывает Главе муниципального образования в устной или письменной форме.
6.8. Документ считается исполненным, когда решены все поставленные в нем вопросы. 
6.9. Исходящие документы, подписанные Главой муниципального образования или лицом его замещающим, регистрируются работником Администрации, ответственным за ведение делопроизводства, в журнале «Исходящая корреспонденция» и рассылаются адресатам.
6.10. Исходящие документы (письма, справки, информации, отчеты и другие виды документов) печатаются в двух экземплярах для направления адресату и в дело.
6.11. Процесс подготовки документов осуществляется работниками Администрации в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах местного самоуправления, утвержденной распоряжением (постановлением) Главы муниципального образования.

7. Порядок работы с обращениями граждан
 	7.1. Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с действующим законодательством.
 	7.2.  Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу.
 	7.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в пункте 7.5 настоящей статьи.
 	7.4. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в пункте 7.5 настоящей статьи. Данное обращение рассматривается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение 20 дней со дня регистрации письменного обращения.
(пункт 7.4. раздела 7 в редакции Постановления Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 18.03.2019 №7)
7.4.1. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
 	7.4.2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.
 	7.4.3.В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 7.8.1. настоящей статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.
 	(пункты 7.4.1 – 7.4.3 раздела 7 введены Постановления Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 21.06.2021г. №32)
 7.5.  В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ на обращение не дается.  Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а так же о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
	(абзац 2 пункта 7.5. раздела 7 введен  Постановления Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 21.06.2021г. № 32)
 	В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
(абзац 3 пункта 7.5. раздела 7 введен Постановлением Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 14.02.2020 №10)
В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
(абзац 4 пункта 7.5. раздела 7 введем Постановлением Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 14.02.2020 №10)
В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение.
В случае поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» на официальном сайте данного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.                                     
(пункт 7.5. раздела 7 в редакции Постановления Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 21.03.2018 №5)
 7.6. Письменное обращение должно содержать наименование органа местного самоуправления, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.        
 	(пункт 7.6. раздела 7 в редакции Постановления Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 21.03.2018 №5)
7.6.1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
 	В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место. 
 	(пункт 7.6.1 раздела 7 введен Постановлением Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 21.06.2021г. № 32 )
         7.7. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, за исключением случая, указанного в пункте 7.4 настоящей статьи.
 	7.8. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, в другие органы, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
7.8.1. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
(пункта 7.8.1. раздела 7 введен Постановления Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 14.02.2020 №10)
7.9. Текст ответа на письменное обращение должен излагаться кратко, отвечать на все поставленные вопросы и содержать сведения о том, кем сообщено автору письма о рассмотрении.
7.10. Ответ на обращение подписывается руководителем органа местного самоуправления поселения, проставляется дата и регистрационный номер.
7.11. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»  на официальном сайте данного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».                                                        
(пункт 7.11. раздела 7 введен Постановлением Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района смоленской области от 21.03.2018 №5)
8. Порядок приема, увольнения работников Администрации, предоставления им отпуска, командировки
8.1. Назначение на должность и освобождение от должности работников Администрации осуществляется в порядке и на основании, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», областным законом «О муниципальных должностях и муниципальной службе в Смоленской области».
8.2. При поступлении на работу в Администрацию работник представляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- военный билет (для военнообязанных);
- документы, подтверждающие соответствие лица квалификационным требованиям по уровню профессионального образования;
- справку из органов государственной налоговой службы о предоставлении сведений о полученных им доходах и об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
При приеме на работу работник подает письменное заявление, заполняет анкету с фотографией 4 х 6 и автобиографию; при увольнении – обходной лист по форме, установленной Администрацией.
8.3. Назначение работника на должность и освобождение его от должности оформляются распоряжениями Главы муниципального образования.
8.4. В распоряжении Главы муниципального образования о назначении работника на должность должны быть указаны:
- наименование должности в соответствии со штатным расписанием;
- дата назначения;
- условия оплаты труда;
- другие условия, определяемые действующим законодательством.
В распоряжении Главы муниципального образования об освобождении работника от должности указываются дата освобождения и основания прекращения трудового договора со ссылкой на статью Трудового кодекса Российской Федерации.
При освобождении работника от должности его личное дело сдается на постоянное хранение в архив.
8.5. Ведение трудовых книжек осуществляется в соответствии с Правилами ведения и хранения трудовых книжек, утвержденными Правительством Российской Федерации . 
  8.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам Администрации определяется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным Главой муниципального образования не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
8.7. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска, их продолжительность регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным и областным законодательством.
8.8. Основанием для командировки работника Администрации является телефонограмма или письменный вызов.
Командирование работника Администрации за пределы района осуществляются в соответствии с распоряжением Главы муниципального образования. На период командировки определяются конкретные вопросы, которые предполагается разрешить.

9. Распорядок работы Администрации   Агибаловского   сельского  поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
9.1. Работникам Администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 35 часов с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г № 298 / 3-1. « О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе».При этом нормативная  продолжительность рабочего дня составляет 7 часов в день, перерыв для отдыха  и питания в рабочее время не включается.
9.2. Режим работы в Администрации устанавливается в следующих пределах:
- начало работы – 9 часов 00 минут;
- окончание работы – 17 часов 00 минут
- накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час;
- перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ АГИБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОЛМ-ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от   22.06.2021 года                                № 33
О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
В соответствии со статьей  20  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 2 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, и руководствуясь Уставом Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2.	Добавить в Перечень главных администраторов доходов бюджета Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2021   КБК  908 2 02 29999 10 0001 150 «Субсидии бюджетам сельских поселений на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения». 
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава муниципального образования
Агибаловского сельского поселения
Холм-Жирковского района 
Смоленской области                                                                           С.И.Крылов

АДМИНИСТРАЦИЯ АГИБАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХОЛМ-ЖИРКОВСКого РАЙОНа СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.06.2021 года                                      № 34
1.1.	Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»
	
1.2.	В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области от 10.04.2020 года № 38 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности   муниципальных программ Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области», Уставом Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  в целях развития современной и эффективной транспортной  инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике,  повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения,  повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, создания условий для управления транспортным спросом,   Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.	Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».
2.	Разместить  настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации Агибаловского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.
    
 Глава муниципального образования 
Агибаловского сельского поселения
Холм-Жирковского района 
Смоленской области                                                            С.И. Крылов

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области	
Цель муниципальной программы	Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области	
Целевые показатели реализации  муниципальной Программы	- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения;	
Сроки и (этапы) реализации  муниципальной Программы	2021 год	
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования муниципальной программы: 
16 059 807,00 рублей, в том числе:
- средства областного бюджета -16 043 747,05 рублей;
-средства бюджета муниципального образования  Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – 
16 059,95 рублей.; 
в том числе по годам:
2021 год
всего: 16 059 807,00 рублей, в том числе:
- средства областного бюджета -16 043 747,05 рублей;
-средства бюджета муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – 
16 059,95 рублей. 
	
Ожидаемые результаты муниципальной программы	- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области	

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной Программы
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района  Смоленской области – 98,55 км.
На сегодняшний день содержание и развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями рыночной экономики, а также потребностями населения в автомобильных перевозках является одной из важнейших задач, стоящих перед органами местного самоуправления.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей  в значительной степени негативно сказалось на состоянии дорожной сети   Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования.
	Решение этих проблем требует значительных материальных затрат.
 Недостаток бюджетных средств не позволяет в полном объеме проводить профилактические  и  капитальные работы, которые приводят  к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, накоплению аварийных участков. 
   Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные направления финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий подрядных организаций и органов местного самоуправления.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной Программы.
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области» разработана в связи с утверждением распределения субсидий, предоставляемых в 2021 году из дорожного фонда Смоленской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
          Задачей муниципальной программы является - ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство новых, проектирование  и реконструкция существующих дорог.
Целью муниципальной программы является:
сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог  общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.
	Целевыми показателями муниципальной Программы являются:
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения;
	Сведения о целевых показателях реализации муниципальной Программы отражены в приложении № 2.
Реализация муниципальной программы позволит улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области
	Муниципальная программа рассчитана на 2021год.
3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы
	Финансирование мероприятий муниципальной Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.
	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 16 059 807,00 рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 16 043 747,05 рублей;
- средства бюджета муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области – 16 059,95 рублей.
	Средства областного бюджета предоставляются в бюджет муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области в форме субсидии.    
                  Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы
На основе проведенного анализа дорожной сети  муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  определено основное мероприятие по Программе: 
- ремонт, строительство, проектирование и  реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области.
В рамках основного мероприятия будут реализовываться следующие мероприятия:
- ремонт дороги  д. Стешино, ул. Центральная – 2,0 км.
 	5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы
	Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отображены в приложении №4.

План реализации
 муниципальной  программы на 2021 год
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на  2021 год» 

№№
пп	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источники финансирования	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год
 и плановый период,  рублей	Планируемые значения показателя на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год  и плановый период 	
					всего	2021		
							2022 - 2023	
Цель муниципальной программы:  Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог сельского поселения, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям	

	Основное мероприятие 1.    Ремонт, строительство, проектирование и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

	Администрация  Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области	2021	
Всего, в том числе	16 059 807,00	16 059 807,00	х	
				областной  бюджет	16 043 747,05	16 043 747,05		
				бюджет муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

	16 059,95	16 059,95		
	Целевой показатель 1 Доля отремонтированных  автомобиль-ных дорог  общего пользования местного значения  муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области  от общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области,%			х	х	х	 	
1.1.	Мероприятие 1.1.Ремонт дороги д. Стешино, ул. Центральная – 2,0 км.	Администрация  Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области	2021	
Всего, в том числе	16 059 807,00	16 059 807,00		
				
областной  бюджет	16 043 747,05	16 043 747,05		
				бюджет муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области

	16 059,95	16 059,95		
	Итого по программе			
Всего, в том числе	16 059 807,00	16 059 807,00	х	
				
областной  бюджет	16 043 747,05	16 043 747,05		
				бюджет муниципального образования Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области	16 059,95	16 059,95		

Приложение № 2
Целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на  2021 год»

№ п/п	Наименование    показателя	Единица измерения	Базовые значения показателей       ( к очередному финансовому году)	Планируемые значения показателей (на очередной финансовый год и плановый период)	
			         2019	2020	
2021	
	МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»  
					
1	Целевой показатель 1 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования  местного значения	
км	
0	
0	
2,0	

Приложение  № 3

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса  Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»
№
п/п	Наименование нормативного правового акта, планируемого к принятию в период реализации муниципальной программы	Основные положения  нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта	
	Постановление Администрации Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области о внесении изменений в муниципальную программу

	Внесение изменений в МП	По мере необходимости	

Газета «Агибаловский вестник»
 № 8 от 30 июня 2021 года. 

Тираж 10 экз. 

Распространяется бесплатно.	Учредители:
Совет депутатов Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, 
Администрация Агибаловского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области	Наш адрес:
215671 Смоленская область, Холм-Жирковский район, 
д. Агибалово 
ул. Черёмушки, дом 5
Телефон/ факс  
8(48139) 2-39-21	
Номер подготовили:    Крылов С.И., Карпова О.В.,  Матвеева А.Ю., Жманкова И.В.